**B … KFW TT**

Selbsttragender Rollladenkasten aus BEROpor-Leichtbeton für ein homogenes Blähbetonmauerwerk, Montageöffnung innen/unten, mit optimierter Innendämmung und thermischer Trennung aus Neopor (WLG 032), Kunststoffabschlussprofile innen und außen inklusive Putzeinsteckschienen mit 15 mm Überstand (optional 20 mm), thermisch getrennte Sandwichkopfteile mit Stehbolzen zur Aufnahme der Lagerhalter, unterstützungsfreier Einbau bis zu einem lichten Fenstermaß von 2,00 m, Schallschutzklasse 5, Brandschutzklasse B 1, den Anforderungen nach EnEV 2016 sowie der DIN 4108-Bbl.2:2006-03 entsprechend

Rollladenkastenbreite: 36,5 cm, 40,0 cm, 42,5 cm, 49,0 cm

Rollladenkastenhöhe: 30,0 cm

Standardauflager: ca. 15 cm bei Gurt- oder Kurbelantrieb auf der Antriebseite, ca. 8 cm bei Elektroantrieb

auf der Motorseite

Hinweis zu den Typenbezeichnungen:

Die dreistellige Ziffernfolge in der Typenbezeichnung gibt jeweils die Breite des Rollladen-kastens an. Zum Beispiel B 365 KFW TT bezeichnet einen Rollladenkasten für 36,5 cm breites Mauerwerk. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Position………. B ………. KFW TT …...….€/lfdm, netto

**Zusatzleistungen (optional)**

Position 3cm verlängerte Außenschürze €/lfdm, netto

Position Lager und Welle (vormontiert), Durchführung gebohrt €/lfdm, netto

Position DiHa Gurtführung oder EVS-Elektroverteilerdose (lose) €/Stk, netto

Position BERO GWS Beton-Gutwicklerstein T 150/175/200 €/Stk. Netto

Position DIHA ESM-Gurtkasten Vario

 H 249 mm/B 120 mm/T 240 mm €/Stk. netto

Position Abweichende Kastenhöhe €/lfdm, netto

Position Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

< 290 mm Schlitzlänge €/Stk, netto

Position Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

> 290 mm Schlitzlänge €/Stk, netto

Position Zusatzaufhängbügel bei Einbausituationen

ohne seitliches Auflager €/lfdm, netto

Position Gehrungsschnitt incl Aufhängbügel €/Stk, netto

Position Mit Eckschnitt bei 2 Kästen auf einem Pfeiler €/Stk. netto

Position werkseitig montierte Auflagerdämmung €/Paar, netto

Position schmales Endstück bei verkürztem Auflager €/Stk, netto

Position Deckel für Rollladenkästen TYP KFW €/lfdm, netto